Author: user35

< 26092016-П. * 191 * 02-01-05 > | ПК РИК (вер.1.3.170208) тел./факс (495) 347-33-01 | Форма 4

Стройка: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
Объект: | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных сетей  многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, дом 5
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05
(Локальный сметный расчет)
Канализация
Основание: ВК.С. лист 2
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.
Сметная стоимость: | 369.360 | тыс. руб.
Hормативная трудоемкость: | 0.479 | тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: | 90.010 | тыс. руб.
Составлена в текущих ценах на 04.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Амурской области (эталон) с доп. и изм. 1".

№ поз.

Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения

Количе-ство

Стоим. ед., руб.

Общая стоимость, руб.

Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

| | | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины
| | | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | | | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

1.

Е16-04-001-01 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода

1.8

26 516.73

28.82

47 730

25 835

52

74

133

| | | 14 352.68 | 6.32 | | | 11 | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 7.51; К4 = 17.44; К5 = 2.77; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 25 329 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 14 474 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 87 533 | | | |

2.

Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода

2.524

37 375.03

65.19

94 335

34 737

165

71

179

| | | 13 762.83 | 15.91 | | | 40 | 0.1 | 0.2
| Объем: 240+70-57.6 | | | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 7.44; К4 = 17.44; К5 = 2.85; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 34 081 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 19 475 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 147 892 | | | |
3. | С301-1224 Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг | 121 | 62.47 | | 7 559 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

4.

Е16-04-001-02 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм (выпуск канализации), 100 м трубопровода

0.576

37 375.03

65.19

21 528

7 927

38

71

41

| | | 13 762.83 | 15.91 | | | 9 | 0.1 |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 7.44; К4 = 17.44; К5 = 2.85; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 7 777 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 4 444 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 33 749 | | | |

5.

Е20-02-013-01 
Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 250 мм, 10 узлов

1.8

5 711.47

30.46

10 281

9 725

55

32

58

| | | 5 402.89 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 5.64; К4 = 17.44; К5 = 3.84; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 98% | | | 9 531 | | | |
| Сметная прибыль | 56% | | | 5 446 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 25 258 | | | |
6. | Прайс-лист. Проходной элемент MF +135 EPDM RR33 №4 75-160мм КОМБИ 0-45. ООО "Амурский Кровельный центр" (05.2017г.) 950/1,18 стр.4, шт | 18 | 821.19 | | 14 781 | | | |
| Поправки: ПЗ: /1.18;  М: *1.02/5.17
| - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.17; К6 = 1 | | | | | | | |
7. | С507-0883 Прочистка-тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11: диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 5 | 163.33 | | 817 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
8. | С507-0884 Прочистка-тройник  полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11,: диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01), шт. | 5 | 469.44 | | 2 347 | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |

9.

Е26-01-009-01 
Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75, 1 м3 изоляции

0.9

11 977.80

721.99

10 780

3 732

650

22

20

| | | 4 147.18 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.19; К4 = 17.44; К5 = 6.75; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 2 874 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 1 791 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 15 445 | | | |

10.

Е26-01-054-03 
Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА, 100 м2 поверхности покрытия изоляции

0.32

20 888.54

346.96

6 684

2 739

111

51

16

| | | 8 559.90 | | | | | |
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 8.77; К4 = 17.44; К5 = 2.93; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 77% | | | 2 109 | | | |
| Сметная прибыль | 48% | | | 1 315 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 10 108 | | | |

11.

Е57-4-5 
Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%, 100 м2

0.16

50 805.20

1 429.60

8 129

3 903

229

146

23

| | | 24 392.98 | 412.80 | | | 66 | 1.9 | 0.3
| - К2 = 17.44; К3 = 8.74; К4 = 17.44; К5 = 9.47; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 68% | | | 2 699 | | | |
| Сметная прибыль | 54% | | | 2 143 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 12 971 | | | |

12.

Е11-01-036-01 
Устройство покрытий из линолеума на клее <Бустилат>, 100 м2 покрытия

0.16

45 625.77

675.60

7 300

1 271

108

49

7.8

| | | 7 942.58 | 95.05 | | | 15 | 0.4 | 0.1
| Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15
| - К2 = 17.44; К3 = 9.02; К4 = 17.44; К5 = 4.6; К6 = 1 | | | | | | | |
| Накладные расходы | 94% | | | 1 209 | | | |
| Сметная прибыль | 51% | | | 656 | | | |
| Всего с НР и СП | | | | 9 165 | | | |
13. | С101-0562 Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, м2 | -16.32 | 337.29 | | -5 505 | | | |
| Объем: -102*0.16 | | | | | | | |
| Текущая цена | | | | | | | |
| .    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 226 766 | 89 869 | 1 408 | | 478
| | | | | | | 141 | | 0.6
| .       МАТЕРИАЛОВ - | | | | 9 276 | | | |
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=77 - по стр. 9, 10; %=68 - по стр. 11; %=94 - по стр. 12) | | | | 8 890 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 9, 10; %=54 - по стр. 11; %=51 - по стр. 12) | | | | 5 905 | | | |
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 184 597 | 78 224 | 310 | | 411
| | | | | | | 60 | | 0.2
| .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 1, 2, 4, 5) | | | | 76 718 | | | |
| .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 1, 2, 4, 5) | | | | 43 839 | | | |
| ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | | 305 154 | | | |
| . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ | | | | 362 118 | | | |
| ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | | | | 85 608 | | | |
| ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | | | | 49 744 | | | |
| Материалы | | | | 135 489 | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | 89 869 | | | |
| Эксплуатация машин | | | | 1 408 | | | |
| в т. ч. оплата труда механизаторов | | | | 141 | | | |
| Итого без оборудования и пуско-наладки | | | | 362 118 | | | |
| Значение Кзоны | | | | 1.02 | | | |
| С Кзоны | | | | 369 360 | | | |
| ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой | | | | 369 360 | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | | | | 369 360 | | | |

Составил: | инженер Николаева Н.М.
| (должность, подпись, Ф.И.О)
Проверил: | ГИП Артеменко А.С.
| (должность, подпись, Ф.И.О)