«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 328 273.29	руб.	Смета на сумму:	1 328 273.29	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2014___г.	«______»____________________ 2014___г.	
	
Стройка: Капитальный ремонт кровли 
              жилого дома в г. Тында , ул. Красная Пресня 35	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18	
(Локальный сметный расчет)	
	
К2 - коэффициент пересчета основной заработной платы;	
К3 - коэффициент пересчета эксплуатации строительных машин;	
К4 - в т.ч. оплата механизаторов;	
К5 - коэффициент пересчета стоимости материалов.	
К6 - коэффициент пересчета стоимости оборудования.	
Сметная стоимость:	1 125.655	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.908	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	198.334	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 08.2014 г.	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива,  
Наименование работ и затрат,  
Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Е58-3-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали парапетов, 100 м труб и покрытий	1.05	1 617.58	0.87	1 698.46	1 697.55	0.91	9.1	9.555	
			1 616.71							
	Поправки: ОЗП: *1.175	
	  - К2 = 17.24; К3 = 3.11; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
	
2.	Е58-26-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли до 10 см, 100 м	11.08	320.37	192.93	3 549.65		2 137.61			
				53.44			592.16	0.2	2.216	
	Поправки: ОЗП: *1.175	
	  - К2 = 17.24; К3 = 2.98; К4 = 17.24; К5 = 4.72; К6 = 1									
	
3.	Е46-04-008-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	5.44	2 672.97	118.36	14 540.97	13 897.08	643.89	14.38	78.2272	
			2 554.61							
	Поправки: ОЗП: *1.175	
	  - К2 = 17.24; К3 = 2.77; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
	
4.	Е58-16-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 м2, 100 мест	0.12	19 335.48	371.76	2 320.26	1 821.28	44.61	75.3	9.036	
			15 177.35	148.89			17.87	0.68	0.0816	
	Поправки: ОЗП: *1.175;  ЗПМ: *1.175	
	  - К2 = 17.24; К3 = 4.3; К4 = 17.24; К5 = 5.88; К6 = 1									
	
5.	Е65-6-2 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Смена воронок внутреннего водостока  диаметром до 100 мм (применительно), 100 приборов	0.02	125 151.86	618.41	2 503.04	822.97	12.37	234	4.68	
			41 148.43	120.34			2.41	0.56	0.0112	
	  - К2 = 17.24; К3 = 8.49; К4 = 17.24; К5 = 3.94; К6 = 1									
	
6.	Е12-01-017-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	5.541	13 606.50	1 534.80	75 393.64	34 081.16	8 504.35	27.22	150.82602	
			6 150.72	506.21			2 804.91	1.94	10.74954	
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 4.54; К4 = 17.24; К5 = 5.82; К6 = 1									
	
7.	Е12-01-017-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки	27.705	628.65	21.19	17 416.70	6 260.41	587.07	1	27.705	
			225.97	7.76			214.94	0.03	0.83115	
	Объем: 554.1*5									
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 5.2; К4 = 17.24; К5 = 5.87; К6 = 1									
	
8.	Е12-01-012-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.1562	19 850.98	496.58	22 951.70	1 787.63	574.15	6.67	7.711854	
			1 546.13	90.73			104.90	0.29	0.335298	
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 6.67; К4 = 17.24; К5 = 3.97; К6 = 1									
	
9.	Е12-01-007-10 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя, 100 м2 кровли	6.3045	71 880.59	1 073.98	453 171.16	107 252.41	6 770.90	74.29	468.36131	
			17 012.04	350.40			2 209.12	1.12	7.06104	
	Поправки: ОЗП: *1.15*1.175;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 5.81; К4 = 17.24; К5 = 2.96; К6 = 1									
	
10.	С101-1961 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Изопласт  К ЭКП-4,5, м2	-718.716	143.70		-103 279.49					
										
	Тек.цена									
	
11.	С101-1962 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Изопласт П ЭПП-4,0, м2	-1033.938	133.40		-137 927.33					
										
	Тек.цена									
	
12.	Цена завода-пост. 
Техноэласт ВЕНТ, м2	718.713	236.00		169 616.27					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
13.	Цена завода-пост. 
Техноэласт ЭПП, м2	1033.938	156.00		161 294.33					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
14.	Е11-01-039-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Установка прижимных брусков по бетонным стенам парапета (применительно), 100 м плинтуса	1.32	1 546.24	83.52	2 041.04	1 918.02	110.25	7.65	10.098	
			1 453.05							
	Вычт.ресурсы:  С203-0352:[ М-(763.56=7.56*101) ]	
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 8.7; К4 = 17.24; К5 = 3.75; К6 = 1									
	
15.	Е69-2-1 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Сверление отверстий в стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, тглубиной до 8омм, 100 отверстий	1.32	958.01	51.36	1 264.58	1 196.78	67.80	5.49	7.2468	
			906.65							
	  - К2 = 17.24; К3 = 4.28; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
	
16.	С102-0025 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта, м3	0.32	8 398.50		2 687.52					
										
	  - К2 = 1; К3 = 1; К4 = 1; К5 = 5.09; К6 = 1									
	
17.	Е12-01-010-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.46	62 121.13	212.53	28 575.72	11 574.84	97.76	112.75	51.865	
			25 162.69	62.50			28.75	0.2	0.092	
	Объем: 115*0.4									
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 7.02; К4 = 17.24; К5 = 3.58; К6 = 1									
	
18.	Е69-15-1 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Затаривание строительного мусора в мешки, 1 т	26.0032	286.86		7 459.30	3 729.82		1.03	26.783296	
			143.44							
	Объем: 0.0478*544									
	  - К2 = 17.24; К3 = 1; К4 = 17.24; К5 = 6.64; К6 = 1									
	
19.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	26.03	533.60	324.27	13 889.66	2 095.70	8 440.84	0.5777	15.037531	
			80.51							
	  - К2 = 17.24; К3 = 10.08; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
	
20.	Т03-21-01-007 
(Приказ № 97/пр от 14.03.2014) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	26.03	82.90	82.90	2 157.95		2 157.95			
										
	  - К2 = 1; К3 = 8.69; К4 = 1; К5 = 1; К6 = 1									
	
21.	Е12-01-013-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой, 100 м2 утепляемого покрытия	0.085	22 850.44	1 003.68	1 942.29	398.74	85.31	21.02	1.7867	
			4 691.02	181.45			15.42	0.58	0.0493	
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 5.47; К4 = 17.24; К5 = 4.66; К6 = 1									
	
22.	Е12-01-013-02 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01, 100 м2 утепляемого покрытия	0.085	19 411.67	980.13	1 649.99	285.12	83.31	15.03	1.27755	
			3 354.33	181.45			15.42	0.58	0.0493	
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 5.58; К4 = 17.24; К5 = 4.64; К6 = 1									
	
23.	Е12-01-022-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН, 100 м2 обрешетки	0.085	40 917.25	929.53	3 477.97	1 553.62	79.01	74.23	6.30955	
			18 277.92	90.73			7.71	0.29	0.02465	
	Поправки: ОЗП: *1.175*1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 5.68; К4 = 17.24; К5 = 1.75; К6 = 1									
	
24.	Е09-04-002-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0.17	11 773.89	3 796.20	2 001.56	1 176.18	645.35	35.5	6.035	
			6 918.68	868.90			147.71	2.61	0.4437	
	Объем: 8.5*2									
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 5.46; К4 = 17.24; К5 = 5.56; К6 = 1									
	
25.	Е09-05-006-01 
(Постановление № 633 от 13.11.2010) 
Резка стального профилированного настила, 1 м реза	9.16	70.90	2.90	649.47	622.91	26.56	0.34	3.1144	
			68.00							
	Поправки: ОЗП: *1.15;  ЭМ: *1.25;  ЗПМ: *1.25	
	  - К2 = 17.24; К3 = 4.07; К4 = 17.24; К5 = 1; К6 = 1									
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ				751 046.41	192 172.22	31 070.00		885.65621	
							6 161.32		21.944778	
	.       МАТЕРИАЛОВ -				-238 519.30					
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=74 - по стр. 1, 2, 4; %=89 - по стр. 3; %=96 - по стр. 6-9, 17, 21-23; %=99 - по стр. 14; %=70 - по стр. 15, 18)				182 622.51					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2, 4; %=48 - по стр. 3; %=44 - по стр. 6-9, 17, 21-23; %=51 - по стр. 14; %=40 - по стр. 15, 18)				85 948.28					
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				2 651.03	1 799.09	671.91		9.1494	
							147.71		0.4437	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=73 - по стр. 24, 25)				1 421.16					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 24, 25)				1 129.14					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				5 201.33					
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				2 503.04	822.97	12.37		4.68	
							2.41		0.0112	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 5)				759.35					
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 5)				396.18					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				3 658.57					
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				16 047.61	2 095.70	10 598.79		15.037531	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19)				2 095.70					
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19)				1 257.42					
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				16 047.61					
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ				1 023 323.03					
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				184 803.02					
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				87 473.60					
	Материалы				524 451.04					
	Оплата труда рабочих				192 172.22					
	Эксплуатация машин				31 070.00					
	в т. ч. оплата труда механизаторов				6 161.32					
	Итого без оборудования и пуско-наладки				1 023 323.03					
	Значение К зоны				1.10					
	С К зоны				1 125 655.33					
	ИТОГО с оборудованием и пуско-наладкой				1 125 655.33					

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)